KS0835F-SIL

Pin 1	RING	Zum Telefon (B-Ader / RJ11 Pin 3)
Pin 2	TIP	Zum Telefon (A-Ader / RJ11 Pin 4)
Pin 3	F/R	GND - Forward/Reverse
Pin 4	RM	GND - Ringing Mode
Pin 5	SHK	Switch Hook -> ADUM1401 Stiftleiste 1 Pin 3
Pin 6	VR	Audio-Eingang -> BayCom Modem DIN Pin 4 (TX)
Pin 7	VX	Audio-Ausgang -> BayCom Modem DIN Pin 3 (RX)
Pin 8	PD	NA
Pin 9	GND	Masse (Gemeinsame System-Masse) ESP32 GND / BayCom Modem DIN Pin 2
Pin 10	+VDC	Stromversorgung +5V esp32 5V
Pin 11	PD	NA

Baycom Modem

Baycom Modem
DIN Buchse
Pin 1	PTT
Pin 2	GND
Pin 3	RX
Pin 4	TX
Pin 5	NC

DSub Buchse
Pin 1	CDC
Pin 2	RxD
Pin 3	TxD
Pin 4	DTR
Pin 5	GND
Pin 6	modifiziert - TCM3105 (TX)
Pin 7	RTS
Pin 8	modifiziert - TCM3105 (RX)
Pin 9	modifiziert - +5V

ADUM Dev Board

Stiftleiste 1 (5,0V Seite)
Pin 1	GND1	Masse Seite 1
Pin 2	OD	Ausgang Kanal D -> BayCom Dsub Pin 5 (RX)
Pin 3	IC	Eingang Kanal C -> KS0835F Pin 5 (SHK)
Pin 4	IB	Eingang Kanal B -> BayCom Dsub Pin 6 (TX)
Pin 5	IA	Eingang Kanal A -> 
Pin 6	VDD1	Versorgungsspannung +5.0V

Wannenstecker (3,3V Seite)
Pin 1	OA	Ausgang Kanal A -> 
Pin 2	VDD2	Versorungsspannung +3,3V
Pin 3	OC	Ausgang Kanal C -> ESP32 GPIO18
Pin 4	ID	Eingang Kanal D -> ESP32 GPIO17 (TX)
Pin 5	OB	Ausgang Kanal B ESP32 GPIO16 (RX)
Pin 6	GND	Masse Seite 2

ESP32

GPIO16	RX
GPIO17	TX
GPIO18	Switch Hook

Raspberry Pi J8 GPIO Header

Pin  7 db9 Joystick 1 - UP
Pin  8 db9 Joystick 1 - FIRE 2
Pin 10 db9 Joystick 2 - FIRE 2
Pin 11 db9 Joystick 2 - DOWN
Pin 12 db9 Joystick 2 - LEFT
Pin 14 db9 Joystick 2 - GND
Pin 15 db9 Joystick 2 - RIGHT
Pin 16 db9 Joystick 2 - FIRE 1
Pin 19 db9 Joystick 1 - FIRE 1
Pin 21 db9 Joystick 1 - RIGHT
Pin 23 db9 Joystick 2 - UP
Pin 24 db9 Joystick 1 - LEFT
Pin 25 db9 Joystick 1 - GND
Pin 26 db9 Joystick 1 - DOWN

db9 Connector

Pin 1 - UP
Pin 2 - DOWN
Pin 3 - LEFT
Pin 4 - Right
Pin 5 - NC/PADDLE
Pin 6 - FIRE 1
Pin 7 - NC/+5V
Pin 8 - GND
Pin 9 - FIRE 2